Главному инженеру

Ловцову И.В.

От механика Путинцева М.М.

**Заключение**

**По анализу коммерческих предложений**

На 15.06.2018 поступили коммерческие предложения по поставке грануляторов стекломассы следующих моделей:

- Zippe TB 900

- EME KFF 900

- Car-met

По результатам анализа заключение следующее:

**Zippe TB 900**

Недостатки :

- толщина стенок гранулятора 5 мм;

- неясна ширина скребков (в сборе с цепью) для понимания зазора между цепью и стенками гранулятора

- неясно наличие частотного преобразователя для изменения скорости движения цепи.

- неясно наличие верхних крышек гранулятора

Достоинства:

- базальтовые плиты в основании нижнего днища гранулятора

- мотор-редуктор Sew-Eurodrive.

**Car-met**

Недостатки:

- съемные днища и стенки гранулятора на болтовых соединениях (при длительном контакте с водой разобрать становится невозможно)

Достоинства:

- ширина скребков меньше ширины проема гранулятора, присутствует система защиты от контакта цепи со стенками и днищем;

- наличие системы изменения скорости движения цепи;

- конструкция закрыта от проникновения воды наружу.

**EME KFF 900**

Недостатки:

- неясна толщина стенок гранулятора;

- неясно наличие частотного преобразователя для изменения скорости движения цепи.

- неясно наличие верхних крышек гранулятора

- самая высокая стоимость из представленных предложений

Достоинства:

- базальтовые плиты в основании гранулятора

Заключение : к закупке предлагается печь Car-met,поставщик компания Ритстекло

Механик Путинцев М.М.